CW通联一般程序

普遍呼叫 BD5XXX发起呼叫

1. CQ CQ CQ DE BD5XXX BD5XXX PSE K;
2. BG5YYY收到并回复
3. BD5XXX DE BG5YYY BG5YYY (KN)
4. BD5XXX收到并给出问候、信号报告及姓名

R R DR OM (GM/GA/GE) UR RST 599(5NN) BT

MY NAME IS XXXX XXXX HW? KN

1. BG5YYY收到，同样给出问候、信号报告及姓名

R R DR OM XXXX (GM/GA/GE)

TNX FER UR RPRT

UR RST(ALOS) 599 5NN FB

MY NAME IS NNNN NNNN HW?

1. BD5XXX收到并介绍自己设备、天馈系统情况

R R DR OM NNNN TNX FB RPRT

MY RIG IS IC-705 IC-705 PWR IS 10W 10W BT

ANT IS V-DIP

QTH IS CHANGXING KN

1. BG5YYY收到，同样也介绍自己的设备、天馈系统

OK DR OM XXXX TNX FB RPRT

HR RIG IS G90S G90S PWR IS 20W 20W

 ANT IS GP GP

QTH IS ANJI ANJI KN

1. BD5XXX收到 感谢本次通联并结束本次通联

OK BG5YYY DE BD5XXX TNX FB QSO ES HPE CUANG

GL 73(88) 73(88) TU TU SK E E

1. BG5YYY收到并结束本次通联

R R BD5XXX DE BG5YYY TNX FB QSO ES QSL

GL 73(88) 73(88) TU TU E E

这只是基本的通联程序，可以自由发挥，增加或者减少内容，其他的像卫星通联、远征台通联、比赛通联等根据实际情况及规则自由发挥。